# Copyright (c) 2021 Piotr Mienkowski
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0

config COUNTER_SAM_TC
	bool "Atmel SAM MCU family counter (TC) driver"
	default y
	depends on DT_HAS_ATMEL_SAM_TC_ENABLED
	help
	  Enable the Atmel SAM MCU family counter (TC) driver.
