# Atmel SAM TRNG configuration

# Copyright (c) 2019 Aurelien Jarno
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0

config PWM_SAM
	bool "Atmel SAM MCU Family PWM Driver"
	default y
	depends on DT_HAS_ATMEL_SAM_PWM_ENABLED
	help
	  Enable PWM driver for Atmel SAM MCUs.
